**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **尺寸（mm）** | **技术参数** | **数量** | **款式** |
| 1 | 楼内索引牌 | 2100\*500\*130 | 1. 表面主体采用201不锈钢折弯，厚度不低于1.5mm，首先表面处理（除油、除锈等）、表面氟碳烤漆；2.表面除尘，腻子找平，一次喷环氧树脂底漆、中涂漆、最后上2遍面漆，每下一个喷漆过程均需上一个喷涂干后实施；3.图文丝印，油漆面不褪色5年以上；4.内部结构牢固

5.底部钢板托底500mm\*700mm、置于地面6.以上所有材料厚度不允许有负公差。 | 4 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0a5e8dc0be539cd8f288864e164355a.png |
| 2 | 楼内吊牌 | 1500\*400 | 1.表面主体采用201不锈钢折弯，厚度不低于1.5mm，首先表面处理（除油、除锈等）、表面氟碳烤漆；2.表面除尘，腻子找平，一次喷环氧树脂底漆、中涂漆、最后上2遍面漆，每下一个喷漆过程均需上一个喷涂干后实施；3.图文丝印，油漆面不褪色5年以上；4.吊绳采用7股以上φ0.5mm不锈钢钢丝绳螺旋缠绕而成；5.所有材料厚度不允许有负公差。 | 4 | 吊牌 |
| 3 | 教室、卫生间、管理室、教师休息室指示牌 | 350\*120 | 1.8毫米亚克力洗槽激光雕刻，抛光；（推荐品牌：三菱、柯赛、蒂森克虏伯、德固赛）；2.烤漆、图文贴字；3.不变色，不脱落；4.安装方式：背后雕孔，螺丝固定安装； | 150 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\251913d42568ffad96e4506b3e00cf0.jpg |
| 4 | 卫生间折弯指示牌 | 1000\*120 | 1.展开尺寸约120mm\*950mm；2.1.5mm不锈钢模压一体成型，烤漆、图文贴字；3.不变色，不脱落；4.安装方式：背后折弯，雕葫芦孔，螺丝固定安装；5.所有材料厚度不允许有负公差。 | 3 | 卫生间艺术门牌 |
| 5 | 墙面指引牌 | 500\*350 | 1. 表面主体采用201不锈钢折边，首先表面处理（除油、除锈等）、表面氟碳烤漆；2.表面除尘，腻子找平，一次喷环氧树脂底漆、中涂漆、最后上2遍面漆，每下一个喷漆过程均需上一个喷涂干后实施；

3.内部填充雪佛板雕刻字4.安装方式：背面双面胶玻璃胶固定； | 2 | 楼栋指示 |
| 6 | 电梯间楼层指示牌 | 300\*200 | 1.1公分亚克力激光雕刻2.表面除尘，腻子找平，一次喷环氧树脂底漆、中涂漆、最后上2遍面漆，每下一个喷漆过程均需上一个喷涂干后实施；3.安装方式：背面双面胶玻璃胶固定； | 70 | 电梯间墙面楼层号 |
| 7 | 楼道楼层牌 | 500\*350 | 1. 主体201不锈钢折弯，厚度不低于1.5mm，表面氟碳烤漆、激光雕刻，开槽焊接造型；2.表面处理（除油、除锈等），表面除尘，腻子找平，一次喷环氧树脂底漆、中涂漆、最后上2遍面漆，每下一个喷漆过程均需在上一个喷涂干燥后实施；3.文字进5毫米亚克力雕刻、烤漆；4.安装方式：墙身固定安装； | 78 | 楼梯间2 |